因为芯片的写入次数有限制(一般为十万次，特殊以资料说明为准)，
所以在应用软件/程序中只能读实时变量，
一些带保存功能的参数禁止在应用程序中无限制次数的写入，
否则会因为多次写入造成芯片存储器损坏，造成设置的参数保存失败。
一些型号已经对写入次数进行限制，每次上电后只能进行100次的寄存器写操作
超过次数后参数将不进行保存。
建议每次上电对模块参数进行校对，如果发现不对进行修正即可。
如果是无限进入造成数据保存失败只能更新芯片，无其它解决办法。